일 반 시 방 서

1. 이 공사는 흑석체육센터 주차장 포장(화단제거 및 아스콘포장)시공 건에      한정한다.

2. 공사장소 및 공사범위(사양)

가. 공사장소 : 흑석체육센터 주차장

나. 공사범위

공종 명	세부내역
철거공사	폐아스콘 및 경계석 철거, 폐기물 처리
토공사	터파기, 잔토처리(사토)
포장공사	아스팔트(#78/표층용/T75)/포장면적(72.4㎡)
부대공사	기존차선 제거, 차선도색, 카스토퍼 및 경계석 설치
조경공사	나무(3주) 굴취 및 이전 식재

3. 공사는 시방서에 의하여 발주일로부터 20일 이내에 준공하여야 한다.

(단, 시공일정은 흑석체육센터의 사정상 변경될 수 있다)

4. 공사업체는 공정표를 공사착수 전 제출하고 감독자의 승인을 받아 작업을      시행한다.

5. 기한 내에 공사를 완성하지 못한 때에는 지체일수 1일에 대하여 계약금액의      1/1000에 상당하는 지체상금을 대금청구 전까지 현금으로 납부 하여야 한다.

6. 본 공사는 준공검사일로부터 1년간 하자담보책임을 진다.

7. 흑석체육센터의 사정에 의하여 일시 중지하거나, 작업사항이 변경 되어도      이의 없이 따라야 한다.

8. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 국가검정합격품(KS규격품)을 사용하여야       한다.

9. 공사는 감독자의 감독 하에 시행해야하며 시공물품(자재)은 시공 전에 입고      하며, 입고 시 감독자의 확인을 받아 합격된 물품만 반입 사용한다.

10. 공사 시 시방서를 준수하고 내용이 상이하거나 명시되지 않은 사항이        있을 경우에는 감독자와 협의하여 공사하여야 한다.

11. 공사 시 기존 시설물 손상 및 업무에 방해가 되는 공사방법은 사용하여서는      안 된다.

12. 공사 중 부주의로 발생하는 모든 사고에 대하여 시공업체가 책임을 져야      하며, 이를 방지하기 위해 공사업체는 사고방지 방안을 사전 강구해야 한다.

13. 공사 시 기존 시설물이 손상된 경우에는 공사업체의 책임으로 즉시원상      복구한다.

14. 감독자와 공사업체의 내용이 상이할 때에는 감독자가 우선한다.

15. 공사 시 발생한 모든 폐기물은 즉시 반출 처리하여야 한다.

16. 공사 전 안전교육을 실시하여 안전사고를 미연에 방지하여야 한다.

17. 공사업체는 시공 전 관련시공 기술을 보유한자를 선정하여 감독자의 승인을     득한 후 시공감독을 하도록 한다.

18. 준공계 제출 시 공사과정(시공 전, 중, 후) 사진 2부를 제출한다.  끝.